**MODEL : 2메가픽셀 PTZ 카메라 [ EM-IHS(IR36x) ]**

1. 개 요
본 기기는 FHD 2메가픽셀의 광학 36배 줌 렌즈를 장착한 PTZ 카메라로 최대 해상도 1920x1080pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김없는 동영상을 제공합니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/1.9” 2Megapixel Sony CMOS
4. 최대 해상도 : 1920(H) x 1080(V)
5. 프레임레이트：1~30fps
6. 렌즈 : 6~216mm 36배 광학줌
7. 화각 : H 56.5°(Wide) ~ 2.12°(Tele), V 33.63°(Wide) ~ 1.19°(Tele)
8. 팬/틸트 범위 : 팬 360°(무한회전) / 틸트 : -10° ~ 90°
9. 팬/틸트 속도 : 프리셋 240°/SEC. / 수동 0.1° ~ 240°/SEC. (줌 배율과 연동)
10. 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
11. 최저조도 : 0.002lux (IR on)
12. 야간가시거리 : 350M
13. 동시전송 : 10 user
14. 스트리밍 : 3 streams
15. 보정 : Day&Night, BLC, WDR, Defog, 화이트발란스, 영상 흔들림 보정
16. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
17. ONVIF : 지원
18. 오디오 :　양방향 오디오 지원
19. 방수방진 : IP66
20. 동작온도 : -20℃~50℃
21. 사용전원/소비전력 : DC12V 3.5A
22. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ226 mm × 362.8 mm / 브라켓 제외
23. 중량 : Approx. 7 Kg / 브라켓 제외

\* 동등이상품.