**MODEL : 5메가픽셀 Dome 카메라 [ EM-IQD(F21P) ]**

1. 개 요  
   본 기기는 5메가픽셀 Dome 카메라로 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하여 2.1mm 고정렌즈를 내장한 네트워크 카메라로, 내장된 마이크에 입력된 소리를 분석하여 이상음원을 감지하는 기능을 탑재한 제품입니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS
4. 프레임레이트：1~30fps
5. 렌즈 : 2.1mm, Fixed Lens
6. 압축방식 : H.265/H.264
7. 최저조도 : 0.006lux@F.21 (Color), 0.01Lux@F.21 (B/W)
8. 동시전송 : 10 user
9. 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, 화이트발란스
10. 이상음원감지 : 지원
11. 프로토콜 : TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,
12. UPnP-TM,P2P
13. ONVIF : 지원
14. 방수방진 : IP67 / IK10
15. 동작온도/습도 : -30℃~60℃, 동작습도 0%~95%
16. 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE (802.3af)
17. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 112 mm × 87.5 mm
18. 무게 : 0.6kg

\* 동등이상품.