**MODEL : 5메가픽셀 Dome 카메라 [ EM-IQD(IR28P) ]**

1. 개 요  
   본 기기는 5메가픽셀 IR Dome 카메라로 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하여 2.8mm 고정렌즈를 내장한 네트워크 카메라로, 경계선 침입, 영역 침입 등 지능형 영상분석기능을 탑재한 제품입니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS
4. 프레임레이트：Max. 30fps
5. 렌즈 : 2.8mm, Fixed Lens
6. 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
7. 최저조도 : COLOR : 0.006 Lux@F1.6, AGC ON ,B/W : 0 Lux with light
8. 야간가시거리 : 30M
9. 동시전송 : 10 user
10. 보정 : Day&Night, DNR(2D/3D), BLC, HLC, WDR, White Balance, Smart Illumination, Image Rotation
11. 지능형 영상분석 : 사람&차량, 경계선 침입, 영역 침입, 빠른 이동
12. 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
13. ONVIF : 지원
14. 방수방진 : IP67 / IK10
15. 동작온도/습도 : -30℃~60℃, 동작습도 0%~95%
16. 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE (802.3af)
17. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ112 x 87.5mm
18. 중량 : Approx. 497g

\* 동등이상품.