**MODEL : 5메가픽셀 스피커일체형 PTZ 카메라 [ EM-IQP(14W5Z) ]**

1. 개 요
본 기기는 5메가픽셀의 2.7 ~ 13.5mm 전동줌렌즈를 장착한 스피커일체형 PTZ 카메라로 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 지능형 객체분석 기능을 탑재하여 움직임 감지, 침입, 경계선 침입 등 다양한 이벤트 정보를 제공할 수 있어야 합니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/2.8” 5Megapixel progressive CMOS
4. 프레임레이트：1~30fps
5. 렌즈 : 2.7~13.5mm, Motorized
6. 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
7. 최저조도 : 0lux (IR on)
8. 야간가시거리 : 30M(IR LED), 10M(Warm LED)
9. 동시전송 : 10 user
10. 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, 화이트발란스
11. 지능형 객체분석 : 지원
12. 프로토콜 : IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP
13. ONVIF : 지원
14. 방수방진 : IP66
15. 동작온도/습도 : -30℃~50℃, 동작습도 0%~90%
16. 사용전원/소비전력 : DC12V 24W / PoE
17. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 190 mm × 233 x 265 mm
18. 중량 : Approx. 3.3kg

\* 동등이상품.