**MODEL : 4메가픽셀 PTZ 카메라 [ EM-IQS(IR36x) ]**

1. 개 요
본 기기는 QHD 4메가픽셀의 광학 36배 줌 렌즈를 장착한 PTZ 카메라로 최대 해상도 2560x1440pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김없는 동영상을 제공합니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/1.8” 6Megapixel STARVIS CMOS
4. 유효화소수 : 2560(H) x 1440(V)
5. 최대 해상도 : 2560(H) x 1440(V)
6. 프레임레이트：1~30fps
7. 렌즈 : 6~216mm 36배 광학줌
8. 화각 : H 49.27°(Wide) ~ 1.85°(Tele), V 28.93°(Wide) ~ 1.04°(Tele)
9. 팬/틸트 범위 : 팬 360°(무한회전) / 틸트 : -10° ~ 90°
10. 팬/틸트 속도 : 프리셋 240°/SEC. / 수동 0.1° ~ 120°/SEC. (줌 배율과 연동)
11. 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
12. 최저조도 : 0.005lux (IR on)
13. 야간가시거리 : 350M
14. 동시전송 : 10 user
15. 스트리밍 : 3 streams
16. 보정 : Day&Night, BLC, WDR, Defog, 화이트발란스, 영상 흔들림 보정
17. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
18. ONVIF : 지원
19. 오디오 :　양방향 오디오 지원
20. 방수방진 : IP66
21. 동작온도 : -30℃~50℃
22. 사용전원/소비전력 : DC12V 3.5A
23. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ226 mm × 362.8 mm / 브라켓 제외
24. 중량 : Approx. 7 Kg / 브라켓 제외

\* 동등이상품.