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MODEL : 12메가픽셀 주차유도 카메라 [ EM-IUF(T16P) ]

1. 개 요
본 기기는 12메가픽셀 어안렌즈를 장착한 주차유도 카메라로 최대 해상도 3504x3504pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 주차유도가 가능한 LED가 탑재되어 있으며 최대 16면의 주차구역을 분석할 수 있어야 합니다.

2. 제 원
1) 이미지 센서 : 1/1.6” 12Megapixel progressive CMOS
2) 프레임레이트：Max. 30fps
3) 렌즈 : 2.3mm, Fixed Lens
4) 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
5) 최저조도 : COLOR : 0.03 Lux@F2.0
6) 동시전송 : 10 user
7) 보정 : DNR, BLC, HLC, WDR, White Balance
8) 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP
9) ONVIF : 지원
10) 방수방진 : IP66
11) 동작온도/습도 : -20℃~50℃, 동작습도 0%~90%
12) 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE (802.3af)
13) 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ158 x 75.15mm
14) 중량 : Approx. 1,000g

* 동등이상품.
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