**MODEL : Audio Amplifier [ EM-PoE-AMP-Mini ]**

1. 개 요  
   본 기기는 15W 고출력 앰프로 PoE로 전원을 공급받아 동작하며, 다른 장비로 PoE 전원을 다시 전달할 수 있어야 하며, 스피커와 마이크의 볼륨을 각각 조절할 수 있어야 하고 낙뢰 서지 보호회로를 내장하고 있어야 합니다.
2. 제 원
3. 네트워크 전송속도 : 10/100Mbps
4. 네트워크 전송규격 : IEEE802.3af/at
5. AUX 입력 : Ø3.5
6. 스피커 출력 : 15W
7. 스피커 볼륨조절 : 지원
8. Power Indicator : LED
9. 동작온도 : -20℃~70℃
10. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 125(W) Ⅹ 30(H) Ⅹ 72(D)mm

\* 동등이상품.