제품 시방서

제품 사양서

MODEL : Pyroelectric IR Sensor 카메라 [ EM-IHD(PIR2812Z) ]

1. 개 요

본 기기는 2메가픽셀 Pyroelectric IR Sensor 카메라로 1920x1080pixel의 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하며, 2.8~12mm 4.2배 전동 줌 렌즈를 내장한 렌즈 일체형 제품으로 높은 정밀도의 인체감지가 가능하며, White LED가 내장된 네트워크 카메라 입니다.

2. 제 원

이미지 센서 : 1/2.8“ Sony Starvis 2MP Image Sensor

유효화소수 : 1945(H) x 1097(V)

해상도 : 1920(H) x 1080(V)

프레임레이트：30fps

렌즈 : 2.8~12mm(광학 4.2배), Motorzed Lens

압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

최저조도 : 0lux(IR On)

야간가시거리 : 20M

동시전송 : 10 user

스트리밍 : Triple

보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스, LDC

이상음원감지 : 지원

프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS

ONVIF : 지원

동작온도/습도 : -10℃~40℃, 동작습도 0%~90%

사용전원/소비전력 : DC12V 750mA / PoE

크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ120 X 100mm

중량 : Approx. 500g

* 동등이상품.