**MODEL : 2메가픽셀 초저조도 PTZ Bullet 카메라 [ EM-IHP(IR12xP) ]**

1. 개 요  
   본 기기는 2메가픽셀 IR PTZ Bullet 카메라로 1920x1080pixel의 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하며, 5.3~64mm 12배 전동 줌 렌즈를 내장한 렌즈 일체형 제품으로 야간에 아주 적은 광량으로도 선명한 영상을 표현할 수 있는 네트워크 카메라 입니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/2.8“ Sony 2MP Image Sensor
4. 유효화소수 : 1945(H) x 1097(V)
5. 해상도 : 1920(H) x 1080(V)
6. 프레임레이트：30fps
7. 렌즈 : 5.3~64mm(광학 12배), Motorzed Lens
8. 압축방식 : H.265+, H.265, H.264, MJPEG
9. 최저조도 : 0lux(IR On)
10. 야간가시거리 : 100M
11. 동시전송 : 9 user
12. 스트리밍 : Triple
13. 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스, LDC
14. 프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS
15. ONVIF : 지원
16. 동작온도/습도 : -30℃~60℃, 동작습도 0%~90%
17. 사용전원/소비전력 : DC12V 2A / PoE
18. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 291mm X 207mm X 95mm
19. 중량 : Approx. 2,000g

\* 동등이상품.