제품 시방서

제품 사양서

MODEL : 5메가픽셀 Dome 카메라 [ EM-IQD(F28) ]

1. 개 요

본 기기는 5.69메가픽셀 Dome 카메라로 2560x1920pixel의 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하여 2.8mm 고정렌즈를 내장한 네트워크 카메라로, 내장된 마이크에 입력된 소리를 분석하여 이상음원을 감지하는 기능을 탑재한 제품입니다.

2. 제 원

이미지 센서 : Sony Starvis 5.69MP Image Sensor

유효화소수 : 2616(H) x 1964(V)

해상도 : 2560(H) x 1920(V)

프레임레이트：30fps

렌즈 : 2.8mm, Fixed Lens

압축방식 : H.265, H.264, MJPEG

최저조도 : 0.02lux

동시전송 : 10 user

스트리밍 : Triple

보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스, LDC

이상음원감지 : 지원

프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS

ONVIF : 지원

동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90%

사용전원/소비전력 : DC12V 750mA / PoE

크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ130mm X 106mm

중량 : Approx. 350 g

* 동등이상품.