제품 시방서

제품 사양서

MODEL : 열화상 네트워크 카메라 [ EM-IX(8060MH) ]

1. 개 요

본 기기는 비냉각식 마이크로 볼로미터가 적용된 열화상 카메라로 열화상 센서와 실화상 센서가 동시에 적용되어 열화상, 실화상, 오버레이 모드로 영상을 제공하며, 0℃ ~ 120℃의 감지온도범위를 지원하는 열화상 네트워크 카메라 입니다.

2. 제 원

이미지 센서 : Sony 1.2MP Image Sensor

해상도 : 800(H) x 600(V)

프레임레이트：30fps

렌즈 : 4.3mm

압축방식 : H.264

열화상센서 프레임레이트 : <9 Hz

열화상센서 해상도 : 80(H) x 60(V)

열화상센서 파장대역 : LWIR, 8 to 14 μm

열화상센서 온도분해(NETD) : <100 mk (0.1℃)

동시전송 : 10 user

스트리밍 : Dual

프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS

ONVIF : 지원

동작온도/습도 : -10℃~+60℃, 동작습도 0%~90%

사용전원/소비전력 : DC12V 350mA / PoE

크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 100mm X 130mm X 45mm

중량 : Approx. 1600g

* 동등이상품.