**MODEL : Network HDMI Encoder [ EM-NTS ]**

1. 개 요
본 기기는 네트워크 기반으로 동작하는 장비로 HDMI 신호를 수신하여 표준 RTSP 신호로 변환, 송출해주는 장비입니다. 최대 Full-HD 1080p@30fps HDMI 영상입력이 가능하며, H.264 규격의 스트림 출력을 지원하며, 대상 시스템에 전혀 영향을 미치지 않는 외부 하드웨어 인코딩 방식의 장비입니다.
2. 제 원
3. 비디오 입력 : 1 x HDMI
4. 오디오 입력 : 1 x HDMI built-in audio
5. 해상도 : 1920x1080 / 1680x1056 / 1280x720 / 1024x768 / 1024x576 / 850x480 / 720x576 / 720x540 / 720x480 / 720x404 / 704x576 / 640x480 / 640x360 / 608x448 / 544x480 / 480x480 / 480x384 / 480x360 / 480x320 / 480x272 / 480x270 / 400x320 / 400x224 / 352x480 / 352x228 / 320x256 / 320x240 / 320x180 / 240x180
6. 프레임레이트 : 5~30fps
7. 비트레이트 : 32~32000kbit
8. ONVIF : 지원
9. RTSP : 지원
10. Network : 1 x 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
11. 동작온도/습도 : 0℃~40℃, 동작습도 0%~90%
12. 사용전원/소비전력 : DC12V 5A Adapter (AC100 ~ 240V 50/60Hz)
13. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 140(W) Ⅹ 92(H) Ⅹ 28(D)mm
14. 중량 : 350g

\* 동등이상품.