**MODEL : Direct-attached Storage [ EM-JBOD24B ]**

1. 개 요
본 기기는 DAS 방식의 스토리지로 24개의 3.5“ HDD의 장착이 가능하며, 24TB의 고용량 HDD를 지원하여 최대 576TB의 구성이 가능하여야 합니다. SATA/SAS 인터페이스를 이용하여 최고 12Gb/s의 데이터 전송속도를 지원하며, 최대 256개의 네트워크 카메라 영상을 저장 및 검색이 가능하여야 합니다. 사용 목적에 따라 Non-RAID/RAID 기능을 선택하여 사용이 가능하여야 합니다.

● 최대 256채널 네트워크 카메라 영상 저장 및 검색 가능

● 최대 12M(4000x3000@30fps) 고화질 영상 지원

● 최대 576TB 하드디스크 장착 가능

1. 제 원
2. 규격 : 4U Rack Mount
3. 인터페이스 : SFF-8644 6G/12Gb SAS
4. RAID 옵션 : Depend on Host’s HBA Card(RAID or Non-RAID)
5. 지원 하드디스크 : Non-RAID mode(Surveillance Level SATA) : 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18T, 20TB, 24TB / RAID mode(Enterprise Level SAS/SATA) : 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB
6. 하드디스크 슬롯 : 3.5“ 24개(최대 용량 576TB)
7. 추가 확장 : 1개의 EM-JBOD24B
8. 동작온도 : 5°C ~ 40°C
9. 동작습도 : 0% ~ 90%
10. 사용전원/소비전력 : 100V~240V AC 60Hz/50Hz, 400W, Dual Redundant Power
11. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 481(W) Ⅹ 176.4(H) Ⅹ 550(D)mm
12. 중량 : 20.5kg(HDD 미포함)/50kg(HDD 포함)

\* 동등이상품.