**MODEL : Emergency Call [ EM-BELL ]**

1. 개 요
본 기기는 PoE로 전원을 공급받아 동작하며, 다른 장비로 PoE 전원을 다시 전달할 수 있어야 하며, 타 기기로 신호를 전달할 수 있어야 하며, 경고음 출력 및 작동시간을 조절할 수 있고 블루투스를 이용하여 리모콘으로 동작이 가능하여야 한다.
2. 제 원
3. 버튼 LED : 지원
4. 경고음 출력 및 작동시간 조절가능
5. 블루투스 리모트 : 지원
6. 네트워크 전송속도 : 10/100Mbps
7. 네트워크 전송규격 : IEEE802.3af/at
8. PoE Repeater : 지원
9. 사용전원 : PoE
10. 동작온도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90%
11. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 120(W) Ⅹ 170(H) Ⅹ 42(D)mm
12. 중량 : 300g

\* 동등이상품.