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MODEL : 5메가픽셀 Bullet 카메라 [ EM-IQV(IR2713ZP) ]

1. [bookmark: _Hlk195097329]개 요
본 기기는 5메가픽셀의 2.7~13.5mm 렌즈를 장착한 IR Bullet 카메라로 최대 해상도 2880x1620pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 경계선 침입, 영역 침입 등 지능형 영상분석기능을 탑재한 제품입니다.

2. 제 원
1) 이미지 센서 : 1/2.7” 5Megapixel CMOS
2) 최대 해상도 : 2880(H) x 1620(V)
3) 프레임레이트：Max. 30fps
4) 렌즈 : 2.7mm ~ 13.5mm, Motorized vari-focal
5) 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG
6) 최저조도 : COLOR : 0.006 Lux@F1.0, AGC ON, B/W : 0 Lux with light
7) 동시전송 : 10 user
8) 보정 : Day&Night, DNR(2D/3D), BLC, HLC, WDR, White Balance
9) 지능형 영상분석 : 경계선, 침입, 영역 침입, 빠른 이동
10) 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP
11) ONVIF : 지원
12) 방수방진 : IP67
13) 동작온도/습도 : -40℃~60℃, 동작습도 0%~95%
14) 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE
15) 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ76 x 215.8mm
16) 중량 : Approx. 490g

* 동등이상품.
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