**MODEL : 8메가픽셀 IR Bullet 카메라 [ EM-IUV(IR2713ZD) ]**

1. 개 요  
   본 기기는 UHD 8메가픽셀의 2.7~13.5mm 렌즈를 장착한 IR Bullet 카메라로 최대 해상도 3840x2160pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 지능형 객체분석 기능을 탑재하여 영역, 배회, 침입, 경계선 침입 등 다양한 이벤트 정보를 제공할 수 있어야 합니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/2.8” 8Megapixel progressive CMOS
4. 최대 해상도 : 3840(H) x 2160(V)
5. 프레임레이트：1~30fps
6. 렌즈 : 2.7mm ~ 13.5mm, Motorized vari-focal
7. 압축방식 : H.265/H.264/H.264B/MJPEG/Smart H.265+/Smart H.264+
8. 최저조도 : 0.007lux (IR on)
9. 야간가시거리 : 60M
10. 동시전송 : 20 user
11. 스트리밍 : 3 streams
12. 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스
13. 지능형 객체분석 : 지원
14. 프로토콜 : IPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP / RTSP/ RTCP/ RTMP/ SMTP/ FTP/ SFTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ QoS/ UPnP/ NTP/ Multicast/ ICMP/ IGMP/ NFS/ PPPoE/ Bonjour
15. ONVIF : 지원
16. 방수방진 : IP67
17. 동작온도/습도 : -40℃~60℃, 동작습도 0%~90%
18. 사용전원/소비전력 : DC12V / PoE / 최대 10.7W
19. 크기 : 244.1 mm × 79.0 mm x 75.9mm
20. 중량 : Approx. 820g

\* 동등이상품.