**MODEL : 8메가픽셀 Bullet 카메라 [ EM-IUV(IR2812ZP) ]**

1. 개 요
본 기기는 8메가픽셀의 2.8~12mm 렌즈를 장착한 IR Bullet 카메라로 최대 해상도 3840x2160pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 경계선 침입, 영역 침입 등 지능형 영상분석기능을 탑재한 제품입니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : 1/1.8” 8Megapixel CMOS
4. 최대 해상도 : 3840(H) x 2160(V)
5. 프레임레이트：Max. 30fps
6. 렌즈 : 2.8mm ~ 12mm, Motorized vari-focal
7. 압축방식 : H.265/H.264
8. 최저조도 : COLOR : 0.003 Lux@F1.0, AGC ON, B/W : 0 Lux with light
9. 동시전송 : 10 user
10. 보정 : Day&Night, DNR(2D/3D), BLC, HLC, WDR, White Balance
11. 지능형 영상분석 : 경계선, 침입, 영역 침입, 빠른 이동
12. 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP
13. ONVIF : 지원
14. 방수방진 : IP67
15. 동작온도/습도 : -30℃~60℃, 동작습도 0%~95%
16. 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE
17. 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ93.5 x 278.9mm
18. 중량 : Approx. 1000g

\* 동등이상품.