**MODEL : 180° Panoramic Mini Bullet 카메라 [ EM-IQA(IRF16) ]**

1. 개 요  
   본 기기는 5메가픽셀 IR Bullet 카메라로 2592x1944pixel의 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하며, 1.68mm 고정렌즈를 내장한 제품으로 사각지대 없이 180°의 시야각을 영상의 굴곡없이 촬영이 가능한 저조도 어안 블릿 네트워크 카메라입니다.
2. 제 원
3. 이미지 센서 : Sony Starvis 5MP Image Sensor
4. 유효화소수 : 2616(H) x 1964(V)
5. 해상도 : 2592(H) x 1944(V)
6. 프레임레이트：30fps
7. 렌즈 : 1.68mm, Fixed Lens
8. 압축방식 : H.265+, H.265, H.264, MJPEG
9. 최저조도 : 0lux (IR on)
10. 야간가시거리 : 15M
11. 동시전송 : 10 user
12. 스트리밍 : Triple
13. 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스, LDC
14. 프로토콜 : IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
15. ONVIF : 지원
16. 방수, 방진 : IP67
17. 파손방지 : IK10
18. 동작온도/습도 : -40℃~60℃, 동작습도 0%~90%
19. 사용전원/소비전력 : DC12V 450mA / PoE
20. 크기 : 95.8mm X 74mm X 158.5mm
21. 중량 : Approx. 765g

\* 동등이상품.